

U盘格式化为FAT32格式；

把图一文件拷贝到U盘根目录下；



设备接入电源插上U盘后开机；

设备自动进入shell下读5秒后跳转



更新完BIOS后设备关机，拔掉电源适配器；

重新上电开机，BIOS更新完成；

替换BIOS操作

把BIOS.bin文件拷贝到U盘根目录；

把BIOS重命名复制；

右键—编辑--打开Flash.nsh文件，替换文件名如下图；

